 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

# Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

**ΤΜΗΜΑ:**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

### ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Οδός Βρυσών Προς

**Τ.Κ.:**72400 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣΓρ. Προμηθειών

**Πληροφ.:**  Μεθενίτης Ανδρέας

**ΤΗΛΕΦ.:** 28413-40824

**ΘΕΜΑ:** ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΤΟΠΟΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | **ΥΛΙΚΑ** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** |
| 1 | Ανιχνευτής οπτικός καπνού ΕΝ54-7 | 18 |
| 2 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός στεγανός 58oC,EN54-5 | 6 |
| 3 | Βάση ανιχνευτή | 24 |
| 4 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης με δυνατότητα ηχογραφημένου μυνήματος | 12 |
| 5 | Κομβίο πυρανίχνευσης επαναφερόμενο με LED EN54-11 | 3 |
| 6 | Κεντρική πλακέτα πίνακα 8 ζωνών πυρανίχνευσης με μικροεπεξεργαστή | 1 |
| 7 | Πλακέτα επέκτασης πίνακα 4 ζωνών πυρανίχνευσης | 5 |
| 8 | Τερματισμός ζωνών πυρανίχνευσης | 8 |
| 9 | Μπαταρία πίνακα 12 V 7,2 AH | 2 |
| 10 | Τροφοδοτικό 24 V 5,0 AH | 2 |
| 11 | Μπαταρία τροφοδοτικού 12 V 2,2 AH | 4 |
| 12 | Μπαταρία τοπικού πίνακα κατάσβεσης 12 V 5,0 AH | 2 |
| 13 | Ηλεκτρομαγνήτης τοίχου | 12 |
| 14 | Πυράντοχη πόρτα δίφυλλη 160 ( 90+50 ) 205 cm , 60 λεπτών | 1 |
| 15 | Πυράντοχη πόρτα μονόφυλλη 90 215 cm 60 λεπτών | 1 |
| 16 | Εξωτερικός τηλεφωνητής με τη δυνατότητα μεταφοράς ηχογραφημένου μηνύματος σε έως και 20 τηλεφωνικούς αριθμούς | 1 |
| 17 | Κλείστρο για φιάλες πυρόσβεσης ξηράς κόνεως 6-9-12kg ή ABF υλικού ( wet chemical ) 6-9-12 lt, για την αυτόματη και χειροκίνητη ενεργοποίηση τους. | 1 |
| 18 | Πυροκροτητής 1/4΄΄, για φιάλες πυρόσβεσης με κλείστρο με θέση για πυροκροτητή | 1 |
| 19 | Καλώδιο πυράντοχο 30 ΜΙΝ για ηλεκτρομαγνήτες | 280 |
| 20 | Φωτιστικό ασφαλείας 8 W με αυτονομία 3 ώρες | 43 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ |  |

**Εργασίες**

**1)**Αποκατάσταση κεντρικού πίνακα –τηλεφωνητή – τοποθέτηση υλικών

πυρανίχνευσης- σύνδεση ζωνών υποπίνακα στο κεντρικό πίνακα.

**2)**Συντήρηση τοπικού συστήματος κουζίνας και αλλαγή κλείστρου

**3)**Τοποθέτηση πυράντοχων πορτών πλήρεις με τους ηλεκτρομαγνήτες τους

και την σύνδεση τους στο σύστημα πυρανίχνευσης και κατασκευή φραγής

γύρω από πόρτα (2Ο ΥΠΟΓΕΙΟ), ( δεν περιλαμβάνεται κόστος για στοκαρίσματα

και βαψίματα κατασκευής ).

**4)**Τοποθέτηση καλωδίωσης και ηλεκτρομαγνητών –ρεγουλάρισμα πυράντοχων

πορτών.

**5)**Αντικατάσταση φωτιστικών ασφαλείας.

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** 10679,30

**ΦΠΑ 24%** 2563,032

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** 13242,332

Τα υλικά θα είναι συμβατά με το υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης.

Όλα τα υλικά θα έχουν τα ISO που ορίζει η νομοθεσία και τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση.

Θα δοθεί 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης.

**Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας**

**Μεθενιτης Ανδρέας**